# 采购物资明细表

# 同轴产品-接地卡

| 序号 | 物料描述 | 型号规格 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地卡 | 1/2接地卡 | 1000 | 需提供第三方检测报告 |
| 2 | 接地卡 | 7/8接地卡 | 100 | 需提供第三方检测报告 |
| 3 | 接地卡 | 1-1/4接地卡 | 10 |  |
| 4 | 接地卡 | 1-5/8接地卡 | 40 |  |
| 5 | 卡簧（环扣）型接地卡 | 1/2接地卡 | 10 |  |
| 6 | 卡簧（环扣）型接地卡 | 7/8接地卡 | 10 |  |
| 7 | 卡簧（环扣）型接地卡 | 1-1/4接地卡 | 10 |  |
| 8 | 卡簧（环扣）型接地卡 | 1-5/8接地卡 | 10 |  |
| 9 | 双孔线鼻子 |  | 10 |  |
| 10 | 单孔线鼻子 |  | 10 |  |
| 11 | 普通接地线 | 黑色或黄绿色（元/米） | 500 |  |
| 12 | 阻燃接地线 | 黑色或黄绿色（元/米） | 500 |  |
| 13 | 接地线 | 做压接（元/根） | 500 |  |
| 说明：接地卡包含接地线两端的线鼻子，一端为双孔，与卡环上的两个连接孔刚好相配；另一端为单孔。线鼻子、连接螺栓、螺母、平垫、弹垫的材质为304不锈钢。卡簧（环扣）型接地卡含胶泥、胶带。1/2接地卡、7/8接地卡请提供第三方检测报告。 | | | | |

# 同轴产品-无源器件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料描述 | 型号规格 | 采购数量 | 备注 |
| 1 | 耦合器 | 6dB 200w | 50 |  |
| 2 | 耦合器 | 10dB 200w | 10 |  |
| 3 | 耦合器 | 15dB 200w | 10 |  |
| 4 | 耦合器 | 20dB 200w | 10 |  |
| 5 | 耦合器 | 30dB 200w | 10 |  |
| 6 | 耦合器 | 40dB 500w | 10 |  |
| 7 | 耦合器 | 45dB 500w | 10 |  |
| 8 | 二功分 | 800-2700MHZ 50Ω DIN型500w | 10 |  |
| 9 | 三功分 | 800-2700MHZ 50Ω DIN型500w | 10 |  |
| 10 | 四功分 | 800-2700MHZ 50Ω DIN型500w | 10 |  |
| 11 | 二功分 | 800-2700MHZ 50Ω N型200w | 30 |  |
| 12 | 三功分 | 800-2700MHZ 50Ω N型200w | 30 |  |
| 13 | 四功分 | 800-2700MHZ 50Ω N型200w | 10 |  |
| 14 | 终端负载 | TZ-NJ-50-1 | 10 |  |
| 15 | 终端负载 | TZ-NJ-50-5 | 200 | 需提供第三方检测报告 |
| 16 | 终端负载 | TZ-NJ-50-10 | 50 | 需提供第三方检测报告 |
| 17 | 终端负载 | TZ-NJ-50-20 | 50 |  |
| 18 | 终端负载 | TZ-NJ-50-30 | 10 |  |
| 19 | 终端负载 | TZ-NJ-50-50 | 10 |  |
| 终端负载TZ-NJ-50-5和TZ-NJ-50-10提供第三方检测报告。 | | | | |

# 同轴产品-紧固件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料描述 | 型号规格 | 采购数量 | 备注 |
| 1 | 漏缆高速单轮板 | SLYWY-50 | 100 |  |
| 2 | 漏缆高速双轮板 | PTW | 10 |  |