烟台港芝罘湾港区电磁感应式道岔融雪设备施工项目采购

采购人：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

2026年8月

技术标准和要求
工程概况

本项目主要对烟台港芝罘湾港区电磁感应式道岔融雪设备进行安装，融雪系统能正常使用，保证列车不受雨雪天气影响，提高烟台港芝罘湾港区的运输效率。
招标范围

2.1本招标范围为本采购范围为烟台港芝罘湾港区道岔融雪工程施工，包含线缆敷设、融雪设备的安装及配线（含施工全部配套辅料）、调试、测试、验收、竣工资料移交归档、质量保修期服务、、安全生产及施工配合费等.

2.2需求一览表
在合同执行过程中，采购人保留根据实际工程需要对施工内容进行调整的权利。合同总价按本次招标范围的站名、站数不变的情况下，一次包死（含施工辅助材料、其他单位的配合费、安全费等与本工程施工有关的全部费用）。采购人如有调整，应在预定交货期前1个月通知投标人。

本次谈判范围内施工服务需求见下表（无法确定内容待施工图和现场勘测后最终确定）

	     烟台港芝罘湾港区电磁感应式道岔融雪设备工程服务内容汇总表

	

	序号
	服务范围
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1
	烟台港芝罘湾港区
	融雪控制柜
	台
	1
	安装、配线及防护

	
	
	控制柜基础
	个
	1
	安装及防护

	
	
	接线盒（含基础）
	个
	1
	安装、配线及防护

	
	
	隔离变压器
	台
	10
	安装、配线及防护

	
	
	隔离变压器基础
	块
	520
	安装及防护

	
	
	50KG 9号  CZ2209A（含电磁加热单元及卡具）
	组
	5
	安装、配线及防护

	
	
	高频电源
	个
	10
	安装、配线及防护

	
	
	高频电源基础
	个
	10
	安装及防护

	
	
	小枕木
	个
	60
	固定线缆


3 项目工期要求
烟台港芝罘湾港区电磁感应式道岔融雪站10月底前完成施工。投标人须满足以上工期节点要求。
供应商资格要求
4.1投标人须具有独立法人资格并在人员、设备、资金等方面具备相应的铁路信号、通信、电气设备安装施工能力及资质，并在投标文件中提供相关证明材料。
4.2、投标人须具有如下资质：具有铁路电务工程专业承包贰级（含子公司）。
4.3、投标人须具有有效的安全生产许可证，具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。
4.4、项目经理要求：具有铁路工程或机电工程专业项目经理任职资质及经历，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职，无重大安全质量事故记录，具有合格的安全生产考核合格证。
4.5、其他资格要求见招标文件。
4.6  投标人不得存在下列情形之一：
(1）被责令停业的；
(2）被暂停或取消投标资格的；
(3）财产被接管或冻结的；
(4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

4.7  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

基本要求

本合同文件中约定的任何投标人应予遵照执行的规范、规程和标准都指其最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，投标人应书面请求监理工程师予以澄清；除非监理工程师有特别的指示，投标人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺都应依照相关规范、规程和标准的最新版本：或把最新版本的要求当作对投标人工作的起码要求，而执行更高的标准。

施工中形成的设计变更通知、会议纪要及正式通知是工程技术规范、标准的组成部分。

本工程中采用的机具、设备要符合相关节能法律法规、标准规范，严禁使用国家明令淘汰的高耗能设备、产品。
投标人投标的道岔设置融雪系统工程建筑、安装施工应符合施工设计要求。

技术要求及规范

6.1本工程在任何条件下，要充分考虑到工机具的使用和工程降造实际情况。

6.2融雪系统设备的安装在任何情况下，不允许影响线路运输及其他设备使用安全。

6.3在合同履行过程中，执行中华人民共和国强制性标准及现行的国家、国家铁路局、国铁集团、铁路局行业标准、规范。

6.4铁路技术标准、规范包含但不限于：
	序号
	标准名称
	标准号

	
	高速铁路信号工程细部设计和工艺质量标准
	Q/CR 9521-2018

	
	高速铁路信号工程施工技术规程
	Q/CR 9607-2015

	
	高速铁路信号工程施工质量验收标准
	TB 10756-2018

	
	铁路信号工程施工质量验收标准
	TB 10419-2018

	
	高速铁路工程静态验收技术规范
	TB 10760-2021 

	
	高速铁路工程动态验收技术规范
	TB 10761-2013 

	
	铁路防雷及接地工程技术规范
	TB 10180-2016

	
	铁路工程测量规范
	TB 10101-2018

	
	铁路工程基本作业施工安全技术规程
	TB 10301-2020


注：国家及行业有废止和新颁布的，应从其规定。

6.5其它说明

在合同履行过程中，工程实施所引用的标准或规范如有修改或新颁，除国家及国家铁路局、国铁集团强制性标准必须执行外，其他新颁标准或规范是否采用应由发包人决定，投标人应在监理工程师的监督下按发包人的决定执行。

6.6其它要求

铁路工程施工管理应执行招标单位颁布的项目建设期各项管理文件。

邻近既有线项目，要求考虑在既有线附近施工的技术安全措施，提出相应的施工方案。应加强管理，确保铁路行车安全及运输畅通。所有进入既有线范围的施工必须遵守国家铁路局、国铁集团及招标单位的有关规定，如：

《铁路营业线施工安全管理办法》（铁运【2021】31号）

《铁路建设工程安全生产管理办法》（铁建设【2021】179）

《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部【2006】25号部令）

注：国家铁路局、国铁集团、铁路局废止和新颁布的，应服从其规定。

施工总体技术要求

7.1适用范围

本技术要求适用于烟台港芝罘湾港区道岔融雪设备安装施工及部分电缆供货及施工招标，是对系统功能、设备性能、运营要求、系统接口、责任范围、物资设备采购、施工安装、联调联试、验收等施工方面的规定和要求。

本技术要求是投标人编制投标文件的依据和签订本项目合同文件的基础。

本技术要求是对投标人的要求，投标人应对本工程施工技术、质量、工期负责，物资设备采购的具体职责范围等应符合合同条款所规定的要求。

投标人应仔细阅读本招标文件的各项技术条款（含各专业章节）并做出满足要求的承诺。

7.1.1施工总体要求

投标人应统一考虑通信、信号、电力供电等系统及相关系统的施工要求，满足现行有关标准、规范要求，满足本项目工程设计要求；完成各子系统的设备材料采购、施工安装、调试试验工作；配合甲方和业主进行联调联试、验收等。

7.1.1.1总体目标要求

投标人保证工期进度满足招标方要求，保证工程质量满足设计文件相关标准、规范的要求。

RAMS要求（可靠性、可用性、可维护性、安全性）

⑴ 投标人应制定并提出施工的RAMS目标、计划、要求、措施，实施RAMS预测、分析、保证与保障管理，进行RAMS评估、检验与确认。

 投标人应提出安全性的计划，实施安全性分析、评估、验证与确认等。
7.1.1.3提交的技术资料要求

投标人应在本工程整体系统集成项目实施过程中，分阶段向招标人交付系统和整体系统集成相关的技术资料。包括（但不限于）：

⑴ 系统设备测试及调试规程、验收标准等；

⑵ 工程施工规范、工程材料及专业施工机械标准、工程验收标准等；

⑶ 维护及维修设备及机具标准、测试仪器仪表标准；

⑷ 对环境和健康影响要素（如电磁干扰等）的限值及测量方法标准等；

 关于施工、维护等方面相关技术资料、图纸等。
7.1.2通用技术要求

7.1.2.1施工责任

1、涉及既有营业线改造及过渡施工应严格遵守铁路总公司及相关铁路局营业线施工管理的政策法规、办法细则要求，并确保改造及过渡施工安全，并满足质量、工期要求。

2、自购物资设备的技术和质量要求必须符合国家和铁路总公司有关规定，以及设计文件和承包合同要求。 

3、负责范围内的施工、安装和子系统调试，确保系统满足开通运营要求。

4、配合烟台港芝罘湾港区及招标方完成系统的调试、检测、验收等工作；

5、负责向烟台港芝罘湾港区及招标方提供工程相关服务；

6、施工前应进行现场核对负责向烟台港芝罘湾港区及招标方提供现场核对资料。

7、投标人作为自购物资设备的责任主体，应严格按照合同约定的技术标准和质量要求采购物资设备，对采购的物资设备负责；对用于工程的甲供物资设备质量承担责任。

8、本阶段的施工图纸与后期（设备确定后）的施工图纸有机结合构成完整的施工图，作为中标人施工安装的依据。
7.1.2.2工程施工及设备安装

⑴ 投标人应被视为在投标前已仔细审查并认可了招标人要求。投标人应负责道岔融雪系统的工程施工安装、调试。

⑵ 投标人应负责提供施工安装所采用的标准、规范，并对标准、规范的时效性以及对工程的适应性负责。

⑶ 招标人对投标人在施工安装过程中所进行的单项或部分工程质量的签认均不解除投标人对整个工程质量的责任。

⑷ 投标人应对系统工程的施工安装进度负责。

 投标人应对系统工程的施工安装安全负责。

7.1.2.3施工安装及调试要求
⑴ 投标人应提供与工程采用系统相配套的施工安装、验收的标准和规范，由招标人确认，并按所提供的标准和规范进行施工安装。

⑵ 投标人应建立建设项目管理信息系统，并承诺与招标人的建设管理信息系统按照规定的信息格式实现信息交互。

⑶ 投标人应按招标人批准的实施性施工组织设计，安排技术熟练的施工人员开展施工安装和调试。

⑷ 施工安装期间，投标人须按要求向招标人递交施工进度报告，含工程实施进度、发生的故障、存在的不利因素、潜在延误及补救方法的建议等内容，对于紧急情况，投标人须随时向招标人通报。

⑸ 调试期间，投标人应每周按项向招标人递交报告，报告须包含调试内容、工程进度、事故、存在的不利因素、可能的延误及补救方法的建议等内容，对紧急情况，投标人须随时向招标人通报。

(6) 投标人在施工安装和调试的全过程应接受招标方人员及监理单位的全程监督。

(7) 投标人应详细记录调试结果，并写成文件以纸张文件和电子文件方式提交给招标人。

7.1.2.4施工组织设计

投标人应按不同阶段对施工安装实施方案进行描述。在投标文件中应包含以下内容（但不限于）：

（1）总体施工组织布置及规划；

（2）标准化管理实施方案

（3）施工进度安排（工程进度网络计划图、进度横道图，并明确开竣工日期，关键线路）；

（4）主要工程项目的施工方案、施工方法；

（5）确保工程质量和工期的措施；

（6）重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施；

（7）冬季和雨季的施工安排；

（8）质量目标和保证措施及已完工程和设备的保护措施； 

（9）安全目标和安全保证体系及措施；

（10）施工环保、水土保持措施；

（11）职业健康安全保障措施；

（12）主要施工机械设备、试验、质量检测设备配备；

（13）临时工程设置实施方案；

（14）主要材料供应计划；

（15）合同用款估算；

（16）文明施工、文物保护；

其他应说明的事项。

7.1.2.5施工准备

⑴ 投标人应充分考虑本工程的特点，包括工期要求和桥上施工、既有线施工时的相互干扰等，提出施工方法和施工组织方案。

⑵ 检查现场条件，发现与设计不符者，应及时向、招标方提出。

⑶ 检查安装机具的种类、数量、功能及安全性能是否满足施工要求。

⑷ 检查场地的进场条件。

⑸ 针对本工程的特点，对各级施工人员进行有关安装工艺质量、安全及高速铁路知识等方面的培训，并经考核合格，方准参加本工程的施工。

 应编制施工组织方案的实施计划，并与其他设备工作相协调。
7.1.2.6施工安全防护

⑴ 投标人必须严格遵守国家、铁路总公司和工程所在地颁布的有关安全生产及文明施工的规定，招标人将进行不定期的检查。

⑵ 投标人应指定安全生产及文明施工的责任人，并结合本工程的特点制定一整套安全生产和文明施工的规章制度。

⑶ 在工程验收之前的整个施工期内，投标人必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括投标人和其他人员安全）维护工地正常生产、生活秩序。

⑷ 对于不符合中国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，烟台港芝罘湾港区及招标方人员有权进行干预，如发生重大安全事故，投标人必须按国家的有关法规及时通知烟台港芝罘湾港区及招标方人员和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。投标人应对因施工安装过程中造成的责任事故承担全部责任。

⑸ 安全防护信号

1）投标人应在施工工程区内设置一切必要的安全防护信号装置，这些信号装置包括但不限于：

① 标准的道路信号；

② 报警信号；

③ 危险信号。

2）投标人应负责维护自己和招标人在工程区内放置的所有信号装置。

3）若烟台港芝罘湾港区及招标方人员认为投标人提供的安全防护信号不能有效地保证安全，投标人必须按烟台港芝罘湾港区及招标方人员的要求予以补充、修改或更换。

⑹ 安全防护规程的内容应包括但不限于：

1）防护衣、安全帽、防护鞋袜及其他防护用品的使用；

2）升降机和起重机的使用；

3）汽车驾驶和运输机械的使用；

4）用电安全；

5）金属结构安装作业的安全；

6）机修作业的安全；

7）高空作业的安全；

8）焊接和涂漆作业的安全和防护；

9）意外事故和火灾的救护程序；

10）信号和告警知识；

11）其他有关规定。
7.1.3缺陷责任期管理

系统集成工程的缺陷责任期为竣工试验完成并且烟台港芝罘湾港区及招标方签发工程接收证书之日起满2年。

投标人应提供在缺陷责任期内系统的维修维护工作方案及相应管理人员、机构。

投标人在缺陷责任期内系统的维修维护工作必须满足系统安全可靠运行的需要。
7.1.4系统可靠性、可用性、可维护性、安全性要求

7.1.4.1可靠性

系统的可靠性是可用性的基础，应尽量采用高质量的产品、严格的施工标准来共同确保本项目系统的高可靠性。

投标人应说明系统高可靠性标准如何实现，并规划系统维修体制。

投标人应在不增加费用的前提下达到可以实现的最高可靠性水平。

对系统可靠性和可用性中那些即使不影响系统性能目标的，在不影响造价的前提下，投标人也应提供尽量合理的高可靠性的系统。

投标人同时应具体提出本项目量化的安全性管理需求以减少故障发生的可能性，保证系统或单元的缺陷不至于影响运输安全。
7.1.4.2可用性

投标人所有施工总承包活动均应满足烟台港芝罘湾港区及招标方提供的对系统可用性目标要求。

投标人应提供施工和维修检验程序以确保系统足够的可用性。

7.1.4.2可维护性

投标人需提供基于可维修性分析研究的初步的系统维修体制和方案。

投标人应说明具体的维护要求和系统可维修性，并与系统可靠性和可用性性能一致。应充分说明系统设计是如何在其所提供的方案中考虑维修缺陷、可操作性和减少维修的。

投标人所提供的工程设备和零部件应达到免维护、少维修的原则要求。 

7.1.4.3安全性

1、安全性需求

施工应采取合适的措施避免出现安全性灾难。

施工应提供合适的具有可操作性的安全管理措施。

施工应考虑其它铁路系统的接口的安全和可靠性要求，施工同时还要考虑与非铁路系统的潜在接口。

不应产生铁路内部危害性干扰及对与其它系统的危害性相互作用的影响。

必须保证运行的安全性，必须符合相关安全性的各项标准、规范和规定，在经济合理的情况下，尽可能采用高的安全裕度。

2、安全目标

投标人应保证对旅客及公众人员，包括侵入人员的风险在合理前提下应尽可能的低。

设备材料采购要求

8.1采购要求
投标人采购的物资设备应符合铁建设【2012】216号条款的要求。

投标人采购的物资设备应遵照《工程建设项目货物招标投标办法（2005年3月1日起施行）》（国家发改委等7部委第27号令）规定采购。

设备应满足系统集成总技术要求及各专业技术要求，招标采购时应对设备供应商提出设备集成供应责任及要求。

投标人采用的设备及系统必须符合设计方案的要求。

投标人采用的设备及系统必须符合国家及铁路总公司相关技术标准、规范的规定。

投标人采用的设备及系统必须达到国内国际先进水平，满足系统RAMS的要求。

所有设备的设计、制造、文件、资料及图纸标注都必须采用公制单位。

投标人提供的设备和仪器、材料的设计和制造应符合ISO或IEC或中国GB、TB标准。

施工范围内的设备应满足总技术要求及各专业技术要求，招标采购时应对设备供应商提出设备集成供应责任及要求。

8.2 电缆

8.2.1 电缆的敷设应严格按照设计方案执行并符合国家铁路局、国铁集团、铁路局及行业相关标准、规范要求。 

8.2.2  电缆的接地按照原铁道部下发的相关标准执行，分别对电缆屏蔽层进行接地；控制柜接地；隔离变单独接地等进行接地处理。设有贯通地线时单独接贯通地线；无贯通地线时单设接地体，接地电阻标准执行《维规》等相关规范要求。

8.2.3道岔融雪系统所采用的电力电缆不得与信号电缆直接合槽敷设，单独采用槽钢或对电缆槽进行防护。

8.3 施工辅料

   施工辅料（除车站终端、控制柜、电磁加热单元及卡具、隔离变压器以外的所有材料，如高压橡胶管、化学锚栓（如有）、线缆固定卡具、电缆防护管等、小枕木）的选型、质量应符合国家铁路局、国铁集团相关标准、规范要求。

安全及责任要求

9.1投标人对工程全过程中人员、设备、材料、安全、质量负总责；投标人对工程施工承担全部责任；投标人承担编制施工组织方案等相关文件并负责组织具体实施；投标人负责签订相关安全协议、配合协议并承担相应费用。

9.2 投标人要按照路局及指挥部相关要求按期、按时供应材料并完成施工，不得影响整体施工进度，如不能按要求完成，造成的任何损失及后果由投标人承担。

9.3严格遵守铁路及客运专线有关施工安全的各项规章制度，严格执行国家、铁总、路局、行业制定的有关安全规章制度，并按规定做好相关防护，保障人身及设备和行车安全。

9.4在电气化区段工作时人身体和携带物件（如物件、材料、工具等）与接触网设备带电部分必须保持2m以上的距离，与回流线有1m以上的距离。在接触网下搬运电磁加热单元及在线路施工时，严禁将电磁加热单元竖立，以防触电；严禁将电磁加热单元搭接在钢轨上，防止电磁加热单元短路轨道电路；其他金属类的施工工具及物品（如铁丝，撬棍等）也严禁搭在钢轨上；电磁加热单元在搬运、安装时，应至少两人同时搬运，以免因折弯损坏电磁加热单元。

9.5高频电源、隔离变压器和融雪控制柜等设备搬运时，不得随意砸落扔掷，搬运时注意设备方向，不得横竖颠倒及倾斜，避免造成设备内器件损坏。搬运重物品时，每人负重一般不得超过50kg，并且要有专人指挥、防护。

9.6在道岔的基本轨与尖轨、可动心轨与翼轨之间施工作业时，要在基本轨与尖轨、可动芯轨与翼轨之间放置木块，防止道岔误动作夹伤施工人员；施工结束后确保将钢轨之间放置的木块取出并对道岔进行扳动试验，并检查清理其它轨间杂物；

9.7电磁加热单元应放在库房内，不能露天存放，避免雨雪天气时造成尾缆进水；电磁加热单元搬运、安装时，应至少两人同时作业，以免因折弯损坏电磁加热单元；电磁加热单元严禁踩踏、敲击，搬运时严禁用力扯拽电磁加热单元尾缆，防止造成电磁加热单元尾缆脱落。

9.8电磁加热单元安装过程中，严格按照设计施工图进行安装，如出现由于道岔结构原因造成无法按照原有设计图纸进行安装施工的情况，可暂停电磁加热单元安装并由投标人及时上报设计单位及招标人，防止由于电磁加热单元的安装影响到道岔的正常使用。电磁加热单元和加热板安装工作结束后，由投标人组织电务人员进行联锁试验，确保联锁关系正确、设备使用良好。

9.9 工具、器材、配件等安装及摆放不得侵入铁路限界以内，以及其他任何妨碍行车安全的地点；在施工完毕后应该及时清理废弃物，不得散落在施工现场，严格做到工完场地清，应指派专人负责检查场地清扫收尾。

验收

10.1由投标人负责组织施工、调试、验收交接工作。

10.2 以使用单位验收合格文件作为投标人的工程安装完成标志。

10.3通过验收确认工程按设计完成且质量合格、各子系统设备已安装调试完毕，投标人应即时对不合格项进行整改并向烟台港芝罘湾港区和招标方提交整改报告，复测后应提交复测报告。

10.4投标人在按规范、工程设计文件、安装说明完成本合同内所有安装工作，全部分项验收完毕后，应向烟台港芝罘湾港区及招标方人员提交“运行验收报告”和招标人委托的政府质量监督部门签署的“质量评定报告”，招标人将在适当的时候通知投标人移交运行验收资料并组织有关人员进行审查。
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