附件1：新建叙永至毕节铁路工程（贵州段）甲供物资采购项目接触网零部件采购范围：

	项目名称：
	新建叙永至毕节铁路工程（贵州段）甲供物资采购项目

	序号
	物资设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	平腕臂
	
	L=2500mm(含 60 型管帽)
	套
	210
	1.认证许可：腕臂装置、定位装置、棘轮补偿装置、滑轮补偿装置、终 端锚固线夹、 电连接装置须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备 生产企业许可证》。
腕臂装置、定位装置、线岔须具有“中铁检验认证中心” (原“中铁铁 路产品认证中心”) 颁发的 CRCC 产品认证证书；棘轮补偿装置、滑轮补 偿装置、中心锚结线夹、终端锚固线夹、 电连接线夹、整体吊弦及吊弦 线夹须具有“中铁检验认证中心” (原“中铁铁路产品认证中心”) 颁 发的 CRCC 产品认证证书 (普速铁路) 。


	2
	平腕臂
	
	L=3300mm(含 60 型管帽)
	套
	210
	

	3
	平腕臂
	
	L=3500mm(含 60 型管帽)
	套
	70
	

	4
	平腕臂
	
	L=4000mm(含 60 型管帽)
	套
	62
	

	5
	斜腕臂
	
	L=3400mm
	套
	210
	

	6
	斜腕臂
	
	L=3800mm
	套
	210
	

	7
	斜腕臂
	
	L=4000mm
	套
	70
	

	8
	斜腕臂
	
	L=4000mm
	套
	62
	

	9
	定位管
	
	L=2800mm
	套
	210
	

	10
	定位管
	
	L=3200mm
	套
	210
	

	11
	定位管
	
	L=3600mm
	套
	70
	

	12
	定位管
	
	L=3800mm
	套
	32
	

	13
	定位管
	
	L=4000mm
	套
	30
	

	14
	定位管支撑
	
	L=600mm
	套
	420
	

	15
	定位管支撑
	
	L=650mm
	套
	70
	

	16
	定位管支撑
	
	L=700mm
	套
	32
	

	17
	定位管支撑
	
	L=750mm
	套
	30
	

	18
	腕臂支撑
	
	L=800mm
	套
	210
	

	19
	腕臂支撑
	
	L=850mm
	套
	210
	

	20
	腕臂支撑
	
	L=900mm
	套
	70
	

	21
	腕臂支撑
	
	L=950mm
	套
	32
	

	22
	腕臂支撑
	
	L=1000mm
	套
	30
	

	23
	铝合金定位器
	
	L=900
	套
	210
	

	24
	铝合金定位器
	
	L=1000
	套
	309
	

	25
	特型定位器
	
	R=450 L=1385
	套
	12
	

	26
	定位器
	
	G3 定位器
	套
	99
	

	27
	定位线夹
	
	适用于 CTA-120
	套
	59
	

	28
	L 型限位定位器
	
	L=1000
	套
	59
	

	29
	RL 型定位支座
	
	适用于 G48 定位管
	套
	59
	

	30
	单槽承力索座
	
	适用于 JTMM-95，含预绞式护线条
	套
	1213
	

	31
	双槽承力索座
	
	适用于 JTMHM-95，含预绞式护线条
	套
	67
	

	32
	定位环
	
	G60
	套
	552
	

	33
	套管双耳
	
	G60
	套
	552
	

	34
	锚支卡子
	
	带铜衬，适用于 CTA-120
	套
	99
	

	35
	隧道内弓形腕臂
	
	(含 60 型管帽)
	套
	721
	

	36
	隧道限位定位器
	
	L=750mm，含定位线夹及其连接器
	套
	711
	

	37
	特型定位器
	
	隧内弓形腕臂用含定位线夹及其连接器
	套
	10
	

	38
	吊柱
	
	Y2 型，（弓形腕臂隧道定位用）
	套
	20
	

	39
	弓形腕臂底座
	
	　
	套
	721
	

	40
	弓形腕臂底座
	
	与 Y2 吊柱连接
	套
	20
	

	41
	混凝土支柱单底座
	
	适用于 H93 横腹式支柱
	套
	199
	

	42
	混凝土支柱双底座
	
	适用于 H93 横腹式支柱
	套
	65
	

	43
	钢柱单底座
	
	G100-400/9
	套
	2
	

	44
	钢柱单底座
	
	G120-450/12.5
	套
	22
	

	45
	钢柱单底座
	
	G120/12
	套
	90
	

	46
	钢柱单底座
	
	G120/9
	套
	70
	

	47
	钢柱单底座
	
	G160/12
	套
	4
	

	48
	钢柱双底座
	
	G120/9
	套
	10
	

	49
	钢柱双底座
	
	G120/12
	套
	10
	

	50
	钢柱双底座
	
	G120-450/12.5
	套
	2
	

	51
	钢柱双底座
	
	G160-12
	套
	6
	

	52
	H 型钢柱单底座
	
	适用于 GHT240B/H
	套
	37
	

	53
	H 型钢柱单底座
	
	适用于 GH260B/H
	套
	13
	

	54
	矩形吊柱单侧单底座
	
	适用于 SDDZ/3.0
	套
	18
	

	55
	中锚下锚底座
	
	G250/13
	套
	6
	

	56
	中锚下锚底座
	
	H93/9.2+3
	套
	26
	

	57
	中锚下锚底座
	
	G120-450/12.5
	套
	6
	

	58
	中锚下锚底座
	
	G120/9
	套
	2
	

	59
	中锚下锚底座
	
	GHT240B/H
	套
	8
	

	60
	承力索中心锚节线夹
	
	适用于JTMM-95-95
	套
	384
	

	61
	接触线中心锚结线夹
	
	适用于 CTA-120，含中心锚结绳
	套
	96
	

	62
	杵环杆
	
	Φ16-2930
	套
	102
	

	63
	中锚下锚底座
	
	隧内
	套
	30
	

	64
	球头挂环
	
	QP-10
	套
	132
	

	65
	双联碗头挂板
	
	WS-10
	套
	60
	

	66
	双环杆
	
	Φ18-450
	套
	60
	

	67
	承力索棘轮补偿下锚底座
	
	适用于 H93 横腹式支柱
	套
	6
	

	68
	接触线棘轮补偿下锚底座
	
	适用于 H93 横腹式支柱
	套
	6
	

	69
	1:3 棘轮补偿装置
	
	　
	套
	32
	

	70
	杵环杆
	
	Φ16-175
	套
	32
	

	71
	S20 坠陀杆
	
	含防盗卡子
	套
	94
	

	72
	棘轮补偿坠陀限制架
	
	适用于 H93 横腹式支柱
	套
	6
	

	73
	承力索棘轮补偿下锚底座
	
	适用于G120/9
	套
	3
	

	74
	接触线棘轮补偿下锚底座
	
	适用于G120/9
	套
	3
	

	75
	承力索棘轮补偿下锚底座
	
	适用于 G120/-450/12
	套
	7
	

	76
	接触线棘轮补偿下锚底座
	
	适用于 G120/-450/12
	套
	7
	

	77
	棘轮补偿坠陀限制架
	
	适用于G120/9
	套
	3
	

	78
	棘轮补偿坠陀限制架
	
	适用于 G120/-450/12
	套
	7
	

	79
	承力索滑轮补偿下锚底座
	
	适用于 H93 横腹式支柱
	套
	22
	

	80
	D 型连接器
	
	　
	套
	124
	

	81
	Φ16 型双环杆
	
	Φ16-250
	套
	22
	

	82
	杵环杆
	
	Φ16-1530
	套
	31
	

	83
	接触线滑轮补偿下锚底座
	
	适用于 H93 横腹式支柱
	套
	22
	

	84
	三角调节板
	
	T2 型
	套
	62
	

	85
	D 型双连板
	
	　
	套
	124
	

	86
	双环杆
	
	Φ16-420
	套
	44
	

	87
	杵环杆
	
	Φ16-1130
	套
	31
	

	88
	1：3 补偿滑轮
	
	　
	套
	126
	

	89
	滑轮补偿坠陀限制架
	
	适用于 H93 横腹式支柱
	套
	22
	

	90
	承力索滑轮补偿下锚底座
	
	适用于G100-400/9
	套
	2
	

	91
	承力索滑轮补偿下锚底座
	
	适用于 G250/13
	套
	1
	

	92
	承力索滑轮补偿下锚底座
	
	适用于 G450/15
	套
	1
	

	93
	承力索滑轮补偿下锚底座
	
	适用于G120/9
	套
	1
	

	94
	承力索滑轮补偿下锚底座
	
	适用于 G120-450/12
	套
	1
	

	95
	承力索滑轮补偿下锚底座
	
	适用于 G250/15
	套
	3
	

	96
	T 型双环杆
	
	Φ16-770
	套
	9
	

	97
	接触线滑轮补偿下锚底座
	
	适用于G100-400/9
	套
	2
	

	98
	接触线滑轮补偿下锚底座
	
	适用于 G250/13
	套
	1
	

	99
	接触线滑轮补偿下锚底座
	
	适用于 G450/15
	套
	1
	

	100
	接触线滑轮补偿下锚底座
	
	适用于G120/9
	套
	1
	

	101
	接触线滑轮补偿下锚底座
	
	适用于 G120-450/12
	套
	1
	

	102
	接触线滑轮补偿下锚底座
	
	适用于 G250/15
	套
	3
	

	103
	双环杆
	
	Φ16-1000
	套
	18
	

	104
	滑轮补偿坠陀限制架
	
	适用于G100-400/9
	套
	2
	

	105
	滑轮补偿坠陀限制架
	
	适用于 G250/13
	套
	1
	

	106
	滑轮补偿坠陀限制架
	
	适用于 G450/15
	套
	1
	

	107
	滑轮补偿坠陀限制架
	
	适用于G120/9
	套
	1
	

	108
	滑轮补偿坠陀限制架
	
	适用于 G120-450/12
	套
	1
	

	109
	滑轮补偿坠陀限制架
	
	适用于 G250/15
	套
	3
	

	110
	双联碗头挂板
	
	WS-10 型
	套
	72
	

	111
	单联碗头挂板
	
	WS-10
	套
	64
	

	112
	双环杆
	
	Φ16-300
	套
	32
	

	113
	重型锚臂拉线
	
	　
	套
	64
	

	114
	拉线底座
	
	　
	套
	64
	

	115
	导轮双串方形坠陀杆
	
	　
	套
	64
	

	116
	下部转向滑轮
	
	　
	套
	64
	

	117
	上部转向滑轮
	
	　
	套
	64
	

	118
	重型锚臂（承力索）
	
	　
	套
	32
	

	119
	重型锚臂（接触线）
	
	　
	套
	32
	

	120
	NX-3 耐张线夹
	
	　
	套
	64
	

	121
	UT-3 耐张线夹
	
	　
	套
	64
	

	122
	隧内滑轮补偿坠陀限制架
	
	隧内
	套
	32
	

	123
	承力索无补偿下锚底座
	
	适用于 G120-450/12
	套
	2
	

	124
	接触线无补偿下锚底座
	
	适用于 G120-450/12
	套
	2
	

	125
	承力索无补偿下锚底座
	
	适用于 G250/13
	套
	1
	

	126
	接触线无补偿下锚底座
	
	适用于 G250/13
	套
	1
	

	127
	隧内无补偿下锚底座
	
	隧内
	套
	8
	

	128
	T 特型双环杆
	
	Φ18-450
	套
	8
	

	129
	承力索电连接线夹
	
	压接式 95-95
	套
	778
	

	130
	接触线电连接线夹
	
	压接式 95-120
	套
	778
	

	131
	承力索终端锚固线夹
	
	双耳楔形,适用于 JTMM-95
	套
	320
	

	132
	接触线终端锚固线夹
	
	双耳楔形, 适用于 CTA-120
	套
	182
	

	133
	整体吊弦及吊弦线夹
	
	L=2100mm，适用于 JTMM-95-CTA-120
	套
	6653
	

	134
	线岔
	
	T1 型 L=1800mm
	套
	15
	

	是否制定品牌：
	✓否   是，依据                                                          

	是否制定供货商：
	✓否   是，依据                                                          

	是否制定型号：
	✓否   是，依据                                                          

	计划到货时间:
	2023年4月

	到货地点：
	贵阳省毕节市

	质保期：
	合同要求项目开通后质保期24个月。

	服务类型：
	✓物资供货  现场安装督导  现场软件调试 现场培训 工厂培训  厂验服务
其他，                                                                         

	技术指标要求：
	详见第七章技术规格书

	运输包装要求：
	详见第七章技术规格书

	到货验收要求：
	详见第七章技术规格书

	售后服务要求：
	详见第七章技术规格书

	技术资料及交付要求：
	合格证、质检报告、图纸、第三方检测报告等
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