**技术要求**

1、名称:铜丝铜带屏蔽机开口环

2、材料:A3钢

3、单位:mm

4、T=铜带宽度±1mm，B=55mm

5、开口环内外径为装满铜带后的数据，外径可控制在200 -2220mm之间

6、开口环应具备一定的机械强度，满足铜带包装、运输、贮存和使用的要求。

